## AP REBOOT

**告警描述：**AP REBOOT

**原始级别：**A2

**建议级别：**次要告警(MAJOR)

**变更说明：**无

**设备类型：**MSC/MSC Server/HLR/BSC

**告警解释：**AP自动重启导致

**业务影响：**无

**参数说明：**无

**处理建议：**

1. AP自动重启导致，登陆AP主用边检查NODE和进程的状态，确认NODE和所有的CLUSTER都为ONLINE,可用指令ACEASE登陆告警边清除。指令CLUSTER NODE
2. 若出现AP单边或者进程OFFLINE，可手工重启备用边或者重启进程

如果可以登陆NODE,直接对NODE进行重启

C:\>prcboot

如果无法登陆NODE，在主用侧NODE对故障NODE进行重启

C:\>fcc\_reset other

若发现某AP频繁重启，请通知核心网部处理。