## MEDIA GATEWAY UNAVAILABLE

**告警描述：**Media Gateway Unavailable

**原始级别：**A1

**通知级别：**一级通知

**变更说明：**根据集团公司定义的《GSM网重大告警信息表V1.0》

**设备类型：**MSC Server

**告警解释：**MGW不可达。SERVER与MGW的通信中断。当MSC SERVER与MGW无法通信，无法控制MGW时告警出现。Fault codes 1, 2, 3 在存在ML部分时用。ML提供面向MGW的H.248接口。Fault codes 4, 5, 6只在无ML部分时用。现网爱立信软交换端局均有H.248接口。

**业务影响：**MSC server无法通过该MGW建立话务

**参数说明：**MEDIA GATEWAY UNAVAILABLE

MG BCUID FCODE

mg bcuid [fcode]

[fcode]

[fcode]

END

MG:媒体网关

处理建议：1. 直接立即通知交换维护人员处理.