## MTP3b Link Out of Service

**告警描述：**MTP3b Link Out of Service

**原始级别：*MAJOR***

**通知级别：**一级通知

**变更说明：**无

**设备类型：**MGW

**告警解释：**MTP3b Link出现故障时，产生该告警。可能为传输错误，ET Board Fault, 系统自身重启或在相邻信令点上出现故障。

**业务影响：**可能影响业务。

**参数说明：**Mtp3bSpChina：本端MGW的信令点，24位的信令点编码值；Mtp3bSLs远端节点的信令点，24位的信令点编码值，Mtp3bSlAnsi, Mtp3bSlChina, Mtp3bSlItu, Mtp3bSlTtc

**处理建议：** 1 . 进入Element Manager窗口，选择选项Alarm,点击Alarm List菜单查看告警是否真实存在。

2. 通过告警详细信息,确定是到对端的第几条LINK,同时查看是否有传输中断告警.

3. 按照故障级别通知交换维护人员处理.