## RP FAULT

**告警描述：**RP FAULT

**原始级别：**A2

**建议级别：**次要故障

**变更说明：**无

**设备类型：**MSC/MSC Server/HLR/BSC

**告警解释：**RP硬件故障，或软件临时性错误。影响RP下的所有EM设备，均无法正常运行。

**业务影响：**无影响

**参数说明：**RP FAULT

RP TYPE

rp type

**处理建议：**

1、查看RP当前状态，确认为AB后，开始指令诊断RP故障点。<REPRI：RP=XX；

2、根据诊断出的结果，指令修复RP。诊断结果中会提示PCB的名称。<REPRI：RP=XX，PCB=“XXXX”；

3、指令修复RP。<RECRI：RP=XX；

4、修复完毕后会有输出结果提示修复是否成功。也查看RP状态是否WO，以及告警是否消除。如果指令修复不成功，需要派武汉分公司维护人员现场处理。