## SEMIPERMANENT CONNECTION FAULT

**告警描述：**SEMIPERMANENT CONNECTION FAULT

**原始级别：**A3

**建议级别：**次要告警

**变更说明：**无

**设备类型：**MSC/MSC Server/HLR/BSC

**告警解释：**半永久链接故障

**业务影响：**无

**处理建议：**

1. 用指令EXSCP检查半永久连接状态
2. 用指令EXDEP查看该半永久对应的DIP状态，如果是传输中断，则检查传输，请转派给武分处理。如果传输正常，则检查信令终端的RP状态，如果RP状态不好，则对RP进行诊断修复。

<REPRI：RP=XX； 对RP进行诊断。

<REMRI：RP=XX，PCB=“XXX”；指令模拟更换硬件。

<RECRI：RP=XX； 修复RP；

如果RP修复无效，说明需要更换硬件。回复工单：RP硬件故障，请转派武汉分公司更

换硬件。

1. 如果RP状态正常，可将该半永久连接拆了重新定义。