# AP PROCESS REINITIATED

**告警描述：**AP PROCESS REINITIATED

**原始级别：**A2

**建议级别：**次要告警(MAJOR)

**变更说明：**无

**设备类型：**MSC/MSC Server/HLR/BSC

**告警解释：**AP自动重启导致

**业务影响：**无

**参数说明：**无

**处理建议：**

1. 此告警为进程重启后产生的提示告警，检查CLUSTER RES指令查看进程是否都是ONLINE状态，若进程状态正常，则可直接ACEASE 告警。
2. 若发现进程OFFLINE,尝试手工重启进程。

如果可以登陆NODE,直接对NODE进行重启

C:\>prcboot

如果无法登陆NODE，在主用侧NODE对故障NODE进行重启

C:\>fcc\_reset other