# BACKUP INFORMATION FAULT

**告警描述：**BACKUP INFORMATION FAULT

**原始级别：**A3

**建议级别：**次要故障

**变更说明：**无

**设备类型：**MSC/MSC Server/HLR/BSC

**告警解释：**自动备份错误

**业务影响：**无影响

**参数说明：**BACKUP INFORMATION FAULT

**处理建议：**

1、O1级别告警为关闭自动备份产生，只需开启自动备份即可，A2级别及A1级别的告警需重新备份。

备份指令：

SYBUE;

SYBFP:FILE;

SYBUP:FILE;

SYTUC;

SYBUI;

2、若为HLR的备份错误，需要在夜间重新备份，备份时需要通知计费。若为MSC备份错误，可在话务闲时重新备份。若再次备份不成功，请通知核心网维护人员处理。