## CP STATE NOT NORMAL

**告警描述：**CP STATE NOT NORMAL

**原始级别：**O1

**通知级别：**三级通知

**变更说明：**根据集团公司定义的《GSM网重大告警信息表V1.0》

**设备类型：**MSC/MSC Server/HLR/BSC

**告警解释：**因人为操作导致CP状态不正常

**业务影响：**CP可能在非正常状态下运行，业务暂时不受影响，存在安全隐患

**参数说明：**无

**处理建议：**1. 判断是否正在进行CP备份或者扩了SIZE导致CP状态异常,如果没有则直接通知交换维护人员处理.(备份即可解决)