**HLR SUBSCRIBERS WITH INCOMPATIBLE DATA SUPERVISION**

**告警描述：**HLR SUBSCRIBERS WITH INCOMPATIBLE DATA SUPERVISION

**原始级别：**A2

**通知级别：**四级通知

**设备类型：**HLR

**告警解释：**在HLR redundancy中，当两个HLR中的用户数据不一致的数量达到阈值。

**业务影响：**对于同一个用户，在两个HLR中的数据不一致。主HLR数据没有更新备有的

HLR数据。

**参数说明：**HLR SUBSCRIBERS WITH INCOMPATIBLE DATA SUPERVISION

INCDAT：

两个HLR中的用户数据不一致的数量

**处理建议**：按照故障级别通知交换维护人员处理