## SWITCHING NETWORK TERMINAL FAULT

**告警描述：**SWITCHING NETWORK TERMINAL FAULT

**原始级别：**A3

**建议级别：**次要告警(MAJOR)

**变更说明：**无

**设备类型：**MSC/MSC Server/HLR/BSC

**告警解释：**SNT故障

**业务影响：**无

**处理建议：**

1. 检查SERVER及MGW的电路状态，判断是否为传输故障，若为传输故障，派地市处理。
2. 若无传输故障，对SNT进行解闭测试。

NTBLI:SNT=XXX;

NTTEI: SNT=XXX;

NTBLE:SNT=XXX;