## 全局话务统计任务结果本体值阈值告警

**告警描述：全局话务统计任务结果本体值阈值告警**

**告警级别：**重要告警

**变更说明：**无

**设备类型：**MSC SERVER

**告警解释：**维护人员创建全局话务量统计任务后，当指定的话务统计任务结果本体值超出用户在此任务中定义的阈值范围时，系统产生此告警。

**业务影响：**话务统计反映系统运行的实际情况，需根据告警参数中本体名称的实际意义分析统计结果超出阈值范围的影响。

**参数说明：**

| **参数名称** | **参数含义** |
| --- | --- |
| 测量单元名称 | 表示话务统计任务所属测量单元名称。 |
| 任务名称 | 表示创建任务时指定的任务名称。 |
| 对象实例 | 表示话务统计任务结果上报的对象实例名称。 |
| 本体名称 | 表示话务统计任务进行统计的本体名称。 |
| 本体值 | 表示话务统计任务结果中本体的统计值。 |
| 阈值下限 | 表示话务统计任务结果中本体统计值的下限值。 |
| 阈值上限 | 表示话务统计任务结果中本体统计值的上限值。 |

**T1层面处理建议：**

此告警为系统运行状态的提示信息，在发生本告警的时候，系统会对此告警进行自处理，请用户检查相应业务的运行情况，派T2对系统的话务模型进行分析处理。

**T2层面处理建议：**

无